黔东南州工业学校（黔东南技师学院）新校区第二批学生课桌椅采购项目（设立黔东南理工职业学院第二批学生课桌椅采购项目）采购清单（询价）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室****名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 理论教室 | 教室讲桌 | 详见附件一 | 91 | 张 |  |  |
| 双人课桌椅 | 详见附件一 | 2275 | 张 |  |  |
| 2 | 扩音器 | 便携式扩音器 | 详见附件一 | 50 | 台 |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |

**附件一：理论教室**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **主要技术参数(规格)** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 教室讲桌 | 1、规格：1200mm\*600mm\*900mm；2、主材：采用优质实木板，面板厚度18mm，侧板15cm，前沿半圆弧处理，2mm厚优质PVC封边。 | 张 | 91 |  | 43680 |
| 2 | 双人课桌椅 | 一、课桌尺寸：1200mm\*400mm\*760mm（±2mm）1、桌面：长1200mm\*宽400mm\*厚17mm，材质优质实木板四周打磨油漆而成。具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能。课桌抽屉长1050mm\*宽230mm\*高度不低于120mm材质和桌面一样。课桌结构为固定式2、桌架：下桌腿采用椭圆钢管30mm\*60mm\*1.2mm（厚），一次性液压弯成型。桌脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。二、椅子为固定式双人坐椅高不低于桌子760mm。1、座板：规格为长1050mm\*宽300mm\*17mm（±5mm）2、靠背板：规格为长1050mm\*宽230mm\*17mm（±5mm）材料和桌子一样。坐靠舒适，椅坐背板使用螺栓固定。3、椅架：座板靠背板支撑采用椭圆钢管20\*40\*1.0mm。底部材质方形管30\*50\*1.0mm两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为20mm\*40mm\*1.0mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。三、工艺要求1、脚套：封头为优质 PP 塑料套。2、焊接：采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。 | 张 | 2275 |  |  |
| 3 | 便携式扩音器 | 1.采用2200mAh及以上锂电池，配备精准的电池管理；2.可续航25小时及以上；3.标配9.7mm直径大咪头；4.line in 音频输入，可兼容笔记本/电脑、平板电脑、手机等设备。5.配有扩音器、接收器、USB电源线、挂带等各一个。 | 台 | 50 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |