设立黔东南理工职业学院

## 第一批教学设备采购询价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **主要技术参数** | **数量**  （台套） | **单价**  （元） | **设备价值**  （万元） |
| 1 | 教室智慧黑板 | 超高清显示屏86 英寸，显示比例16:9；物理分辨率3840×2160，可视角度≥178°，屏体亮度≥480cd/㎡，对比度≥4500，刷新率60Hz；尺寸长≥4200mm、高≥1200mm、厚≤100mm；内置2.0 声道音响，具有双系统功能；处理器≥Intel Corei5；内存≥8G DDR4；硬盘≥256G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi，内置网卡；≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥6个USB接口，配套智慧黑板授课软件。 | 20 |  |  |
| 2 | 多功能厅设施设备 | **全彩LED屏：**P1.8，显示屏尺寸≥6.72m\*2.88m=19.35㎡，像素点间距 1.86±0.05mm；  **控制设备：**电脑i5十二代、内存8GDDR4 3200；硬盘512G M.2 SSD固态硬盘、显示器23寸液晶显示器，视频处理器，播放软件，接收卡，配电柜；  **WIFI会议系统：**LV-YH系列会议系统主机、全数字会议系统音频传输内嵌软件、会议话筒、发射器、充电箱、交换机、抑制器；  **扩声系统：**专业音箱、专业功放、话筒呼叫控制嵌入软件、调音台、音频处理器、音箱地插盒、无线话筒，配套1台接收主机和2个无线手持话筒；  **高清矩阵系统：**无缝高清矩阵切换器、高清无缝混插矩阵切换内嵌软件、HDMI无缝高清输入卡、高清矩阵输入板卡内嵌软件、SDI无缝高清输入卡、高清矩阵输入板卡内嵌软件、HDMI无缝高清输出卡、高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件；  **配套设备、装修及辅材：**机柜、LV-YH系列电源管理器、超高清KVM发送器、超高清KVM接收器；全房墙面（吸音板）330平方米、轻钢龙骨木工板板石膏板造型吊顶452平方米、多功能厅地毯452平方米、电路改造、窗帘及安装、室内灯光处理、视频线、音箱线、专业咪线、网线等。 | 1 |  |  |
| 3 | 录播研讨会议室设施设备 | **全彩LED屏：**P1.8，显示屏尺寸≥3.2×1.92=6.14㎡，像素点间距 1.86±0.05mm；  **控制设备：**电脑i5十二代、内存8GDDR4 3200；硬盘512G M.2 SSD固态硬盘、显示器23寸液晶显示器，视频处理器，播放软件，接收卡，配电柜；  **WIFI会议系统：**LV-YH系列会议系统主机、全数字会议系统音频传输内嵌软件、会议话筒、发射器、充电箱、交换机、抑制器；  **扩声系统：**专业音箱、专业功放、话筒呼叫控制嵌入软件、调音台、音频处理器、音箱地插盒、无线话筒，配套1台接收主机和2个无线手持话筒；  **高清矩阵系统：**无缝高清矩阵切换器、高清无缝混插矩阵切换内嵌软件、HDMI无缝高清输入卡、高清矩阵输入板卡内嵌软件、SDI无缝高清输入卡、高清矩阵输入板卡内嵌软件、HDMI无缝高清输出卡、高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件；  **会议录播系统：**录播主机、自动录制控制内嵌软件、摄像机、高清视频会议专用摄像头内嵌软件；  **配套设备、装修及辅材：**机柜、LV-YH系列电源管理器、超高清KVM发送器、超高清KVM接收器；全房墙面（吸音板）176平方米、轻钢龙骨木工板板石膏板造型吊顶80平方米、软膜灯箱吊顶装饰及灯光65平方米、会议室地毯145平方米、电路改造、窗帘及安装、室内灯光处理、视频线、音箱线、专业咪线、网线等。 | 1 |  |  |
| **合计** | | | | |  |
| 注：请注明设备技术参数、规格型号、标明价格；装修装潢请提供设计方案和效果图。询价清单请盖公司章。 | | | | | |