设立黔东南理工职业学院

## 艺术设计专业教学实训设备采购询价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室名称** | **设备名称** | **主要技术参数** | **数量**  （台套） | **单价**  （元） | **设备价值**  （万元） |
| 1 | 智慧美术实训室 | **1.智慧美术云教室硬件设备** | |  |  |  |
| 美术教室智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性  1.整机尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，智慧黑板显示核心采用≥86英寸液晶显示屏。  GB/T4208-2017标准; 2.智慧黑板内置安卓系统，支持安卓系统不小于9.0版本，内存不小于1G；存储不小于8GB； 7.采用 不低于Intel Core i5处理器，内存：≥8GB，硬盘：≥256GB SSD固态。 | 1 |  |  |
| 教师演示台 | 全钢结构，1800\*700\*900mm； | 1 |  |  |
| 视频展示台 | 500 万像素，光源：自然光、LED灯补光，拍摄镜头旋转角度可达270度； 比功能 | 1 |  |  |
| 学生美术桌 | 1.新型塑铝结构：≥1400\*600\*780。 2.台面：采用12mm抗倍特板制作，具有防腐蚀、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击； 3.安全性能要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，操作台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 4.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 | 24 |  |  |
| 低背椅 | 1.尺寸：W440\*D440\*H550mm 2.结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； | 48 |  |  |
| 教师用数字绘画设备 | 1.显示分辨率1920\*1080（16：9），IPS液晶屏尺寸23.8英寸，显示面积≥526.85 x 296.35mm； 2.CPU：酷睿I5及不同品牌相同性能以上； 3.内存：≥16G； 4.硬盘：1TB机械硬盘+256G固态硬盘； 5.显卡：具备独立显卡，提供HDMI或VGA接口； | 1 |  |  |
| 学生用美术教学终端 | 1.显示分辨率范围≥1920\*1080，IPS液晶屏，设备对角线长度≥11英寸； 2.支持10点触控，具有耐磨特性，可抗击超过10万次以上摩擦； 3..运行内存≥6G，存储大于64G； | 24 |  |  |
| 教师书画智慧教学视频采集示范仪 | 1、1/2.7英寸高清光学变焦镜头，800万像素，图像刷新频率：30帧/秒（1080P模式），显示画面流畅无拖尾，无延时； 2、12倍光学放大，10倍数码放大，解像度1000线；快速自动聚焦； | 1 |  |  |
| 教师绘画工具 | 1、调色盘1个：梅花10眼，直径200mm左右； 2、毛笔6支：大白云1支、中白云1支、小白云1支，叶筋笔1支，小狼毫1支、刷笔1支； 3、水粉笔6支：1，3，5，7，9，11#各1支； 4、水彩笔6支： 1，3，5，7，9，11#各1支； 5、油画笔6支：1，3，5，7，9，11#各1支； 6、记号笔3支，小双头，黑、红、兰各1支； 7、彩色水彩笔36色； 8、油画棒25色； 9，彩色铅笔18色； | 1 |  |  |
| 电源转换器A型 | 1.供教师端中控服务器及教师书画智慧教学视频采集示范仪使用； | 1 |  |  |
| 静物台 | 尺寸：60\*80\*62（119）cm，材质：红榉木。 | 1 |  |  |
| 教师画架 | 1、材质：榉木，2、画架整体尺寸：60\*65\*142（300）CM，3、置画高度200CM,4、平放高度：86CM，5、表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤。 | 1 |  |  |
| 教师画板 | 椴木板，边框松木，规格：60CM×90CM×1.8CM，结实耐磨，坚硬不变形。 | 1 |  |  |
| 教师写生凳 | 直径30cm，可升降。材质红榉木 | 1 |  |  |
| 学生桌面画架 | 尺寸：33\*35\*48（62)cm，置画高度：58cm，材质：榉木 | 48 |  |  |
| **2.智慧美术云教室软件系统** | |  |  |  |
| 美术教学软件 | 1.包含绘画工具； 2.支持不同画笔； 3.支持无边界绘画区域，支持缩放绘画区域，支持自由拖拽画布 | 1 |  |  |
| 数字美术馆 （影像资料） |  | 1 |  |  |
| 美术综合探索任务管理系统 |  | 1 |  |  |
| 美术教学示范系统 | 1.支持接入教师书画智慧教学视频采集示范仪进行直播示范教学； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； | 1 |  |  |
| 艺术素质测评系统 | 提供艺术素质测评系统软件著作权证书复印件，加盖生产企业公章。 | 1 |  |  |
| 美术微课录播管理系统 |  | 1 |  |  |
| 美术课堂管理系统 |  | 1 |  |  |
| 美术教程资源库系统 | 提供相关推荐教程查看功能； | 1 |  |  |
| 数字写生与作品临摹系统 |  | 1 |  |  |
| **3.多媒体网络设备及装修** | |  |  |  |
| 充电柜 | 1.支持50台及以上设备同时充电，柜身采用全钢板结构焊接成型； 2.柜体前门采用天地锁，安全防盗，后面采用单门100度开角，方便维护； 3.机柜内部设有强制散热风扇，可通过两侧的排风口把热气排出； | 1 |  |  |
| 无线AP |  | 1 |  |  |
| 系统集成 | 负责成套系统的安装、调试，对于产品的使用及讲解由专业的美术培训师进行系统的免费培训。 | 1 |  |  |
| 美术教室文化提升包 | 美饰材料,墙面涂料，吊顶，灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，木地板等。 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 图文输出实训站 | 写真机 | 1.9m双头,高精度，写真喷绘一体机， | 1 |  |  |
| 覆膜机 | 大A3，热覆膜，冷裱，塑封通用 | 1 |  |  |
| 切纸机 | A3，切纸厚度44mm,金属机身。 | 1 |  |  |
| 照片冲印机 | 热升华式3000DPI连续色调，打印尺寸6\*4，6\*8 | 1 |  |  |
| 彩色多功能复印机 | 自动双面，复印打印，扫描，A3 | 1 |  |  |
| 电脑 | 图文输出电脑配套组件 | 1 |  |  |
| 电脑工作台 | 实木，桌椅套件 | 1 |  |  |
| 工作台 | 220\*90\*70（cm），实木 | 1 |  |  |
| 储物柜 | 220\*220\*170（cm）实木 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 3 | 摄影实训室（1间） | 数码相机1 | 传感器：全画幅（35.9\*23.9mm）  有效像素：4575万;显示屏尺寸：3.2英寸;显示屏像素：235.9万像素液晶屏;连拍速度：支持（最高约9张/秒）;快门速度：1/8000至30秒;电池类型：锂电池（EN-EL15a或EN-EL15（1块）。 | 1 |  |  |
| 数码相机2 | 传感器：APS-C画幅（23.5\*15.7mm）；有效像素：2088万显示屏像素：92.2万像素；支持（最高约8张/秒）。 | 20 |  |  |
| 镜头1 | AF-S 24-70mmf/2.8G | 1 |  |  |
| 镜头2 | AF-S 70-200mmf/2.8G ED VR II | 1 |  |  |
| 摄像机 | 高清摄像机，无线专业摄像机；  传感器类型 背照式Exmor R CMOS； | 2 |  |  |
| 摄影灯光（闪光灯） | 1/5000秒影室高速闪光灯摄影灯光套装 | 1 |  |  |
| 背景布 | 电动背景轴幕布 | 3 |  |  |
| 反光板 | 直径80cm五合一反光板（金白色、银白色） | 2 |  |  |
| 反光伞 | 反光伞 | 3 |  |  |
| 六轴电动背景架 | 6管布架刘组自动卷幕机摄影棚QH-B006 | 1 |  |  |
| 相机电池（两电一充） |  | 1 |  |  |
| 原装储存卡 | SD卡32G | 1 |  |  |
| 原装储存卡 | CF卡32GB | 1 |  |  |
| 三脚架 |  | 4 |  |  |
| 静物拍摄台 | 高145cm,宽100cm，长200cm离地面高度80cm | 2 |  |  |
| 相机包 |  | 3 |  |  |
| 电子防潮保险柜 | 电子防潮箱 | 2 |  |  |
| 静物产品道具 | 反光性强静物（玻璃制品）吸光性材质静物 |  |  |  |
| 反光罩 | 标准反光罩 | 2 |  |  |
| M型柔光箱 | 柔光箱80\*120cm(四角1个，八角1个） | 2 |  |  |
| 惠普彩色照片喷墨一体机 |  | 1 |  |  |
| 电源排插 | 六插位（GN-H3060） | 10 |  |  |
| 影室灯 | 影室散光灯 | 5 |  |  |
| 背景架 | 轴自动M400B | 1 |  |  |
| 背景纸 | 每轴6米（黑、灰、蓝、白、红) | 6 |  |  |
| 挡光板 | 4色滤色片挡光板 | 1 |  |  |
| 顶灯架 |  | 1 |  |  |
| 顶灯柔光箱 | 2.5\*1.5m | 1 |  |  |
| 地灯架 |  | 1 |  |  |
| 背景灯架 |  | 1 |  |  |
| 钢灯架 |  | 4 |  |  |
| 太阳灯 |  | 1 |  |  |
| 引闪器 | 无线引闪器 | 2 |  |  |
| 高配置电脑 | 教学配置 | 1 |  |  |
| 电脑桌椅 | 木质 | 1 |  |  |
| 储存柜 | 木质 | 2 |  |  |
| 空调 | 柜机 | 2 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 4 | 计算机辅助设计机房（2间含集控软件） | 电脑 | 1、主板：PRO565以上芯片组；  2、CPU：八核十六线程处理器；  3、内存：原厂16G DDR4 3200MHZ；双内存插槽；最大支持32G拓展；  4、硬盘：原厂512G M.2 SSD固态硬盘； 5、显卡： 128bit VGA+HDMI+DP 高性能独立显卡；  6、显示器：27寸低蓝光液晶显示器； | 100 |  |  |
| 交换机 | 交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps  包转发率：≥87Mpps/166Mpps  端口：≥48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口， ≥4 个千兆 SFP 口 | 5 |  |  |
| 交换机2 | 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps  包转发率：≥51Mpps/126Mpps  端口：≥24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口， ≥4 个千兆 SFP 口 | 2 |  |  |
| 机柜 | 高度：≥1200mm  宽度：≥600mm  深度：≥600mm | 3 |  |  |
| 智慧黑板 | 一、智慧黑板整机特性  1.智慧黑板正面显示为一个由三块拼接而成。组合方式采用中间部分＋两侧部分，整机尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，智慧黑板显示核心采用≥86英寸液晶显示屏。 2.智慧黑板内置安卓系统，内存不小于1G；存储不小于8GB； 7.采用 不低于Intel Core i5处理器，内存：≥8GB，硬盘：≥256GB SSD固态。 | 3 |  |  |
| 功放 | 1、两组音源输入，两路话筒输入  2、一组前置录音输出及 A、B 组功率输出  3、本机设置反馈、混响功能  4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中 控接口 | 3 |  |  |
| 音响 | 吊挂点：专用壁挂  箱体尺寸(mm)： 约 372(H)×228.6(W)×209(D) | 3 |  |  |
| 学生电脑桌 | 双人位≥1600×600×750， 桌面采用原木复合板， 桌架 采用一体成型 1.0 钢管压制而成， 内部预留走线槽， 活 | 50 |  |  |
| 学生凳 | 方凳， 凳面颜色与学生桌颜色相同， 原木复合板钢架结 构 | 100 |  |  |
| 教师工作台 | 教师用桌椅≥140×90×75cm  大弓子高靠背皮质教师椅 | 3 |  |  |
| 空调 |  | 6 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 5 | 贵银金工工艺/珐琅工艺实训室设备清单 | 金工工作桌 | 结合中式与欧式加工桌特点，上部采用全实木结构，尺寸：≥900W\*600D\*1000H(mm)。桌面50mm厚度实木制造。  配可升降的旋转办公椅1张，工作台灯（电压：100-220V，灯泡功率：3-5w）1盏，木台塞1个，吊机杆1根，挂钩1个。 | 50 |  |  |
| 设备桌 | 1200\*600\*700MM,实木台面，厚5CM | 4 |  |  |
| 吊机 | 电源:220V/50Hz  功率:600W  整套重量:3.4kg  整机包括:主机.软管,软轴心,快换T30手柄,脚制板, | 45 |  |  |
| 熔焊机 | 6档，电压220V，功率30W，最高温度1600度，配火枪1支，油管2米，漏斗一个 | 50 |  |  |
| 录播投影系统 | 智慧实训教学（标准版）参数：  1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达20米。 | 2 |  |  |
| 工具套装 | 1.蜂窝焊板:1块  2.四方焊板:1块  3.硼砂碟:1个  4.8寸焊夹:1支  5.葫芦夹:1支  6.第三只手:1支 7.ST-10AA夹：1支  8.球针:006-014共9个型号各1盒  9.牙针:006-014共9个型号各1盒  10.钻针: 006-014共9个型号各1盒  11.飞碟针: 009-016共5个型号各1盒  12.吸珠针: 009-016共5个型号各1盒  13.130mm尖咀钳, 130mm圆咀钳, 130mm平咀钳,130mm平圆钳，130mm平卜钳，130mm卜圆钳，MTC-2D剪钳,胶咀钳,平行平咀钳,平行尖咀钳,平行圆咀钳,焊料剪各1支  14.18cm3#锉刀:卜锉,三角锉,竹叶锉,圆锉,平锉,方锉各1支  15. 14cm3#锉刀: 卜锉,三角锉,竹叶锉,圆锉,平锉,方锉各1支  16.白柄卜锉,白柄三角锉,5寸油光锉,锉柄各一支  17.双头索咀:1支,钢针:10支  18.圆规:1支  19.戒指铁:1条,四方铁:1块,小坑铁:1条  20.胶锤:1支,小铁锤:1支,木锤:1支  21.戒指木夹:1个  22.锯弓:1支,3/0-4/0-6/0锯条各1包  23.砂纸夹板:1个  24.P320-P400-P600-P800砂纸各10张  25.飞碟夹针,直身夹针:各一支  26. 小电炉:1个,500ml烧杯1个  27.小漏网:1支  28.画线笔1支,记号笔1支,硫酸纸:2张  29.固体胶水:1支,502胶水:1支,透明胶纸:1卷,双面胶:1卷  30.10倍放大镜:1个  31.10cm钢尺:1支,  32150mm电子卡尺:1支  33.牙刷:1支,  34.金粉扫:1支,  35.铲仔1个,  36.防护眼镜:1个  37.工具箱:1个 | 50 |  |  |
| 电动压片压线机 | 1.额定电压：三相AC220V  2.额定功率：1.5KW  3.转速：24转/分钟 | 1 |  |  |
| 电子磅 | 功能  1.3种称重单位:克(g)克拉(ct)金衡盎司(ozt)  2.计数功能(取样数: 1/10/20/50/100)  3.全称量去皮  4.自动校准功能 | 2 |  |  |
| 窝作 | 窝作24件套 | 1 |  |  |
| 大窝作 | 6支不同规格的窝作窝槽 | 1 |  |  |
| 台钳 | 最大钳口：130mm 钳口深：65mm 砧台长宽：85\*85mm  总长：320mm 总高：170mm 重量：10kg | 1 |  |  |
| 阐片机 |  | 1 |  |  |
| 激光点焊机 |  | 1 |  |  |
| 激光雕刻机 | 打标范围：100/200 mm(可选)  雕刻线速：0-4000 mm/s  使用环境：干净无尘或较少灰尘 | 1 |  |  |
| 储物柜 | 15门 | 4 |  |  |
| 珐琅釉料 | 32色色板1套（投标提供样品） | 3 |  |  |
| 珐琅工具 | 1. 三角烧架：大/中/小各1个  2. 四角烧架：大/中/小各1个  3. 平网烧架：1块  4. 玻璃点蓝管套装：1套  5. 玻璃调色板：15\*15mm/1片  6. 云母片：1片  7. 掐丝粘丝镊子：1套/2支装  8. 珐琅笔：1套/3支装  9. 调色铲：1支  10. 釉料筛：80/150/200目各1个  11. 洗釉瓶：1个 | 25 |  |  |
| 珐琅炉 | 1. 外形尺寸：360\*400\*500mm  2. 内膛：深200mm，高180mm，宽200mm  3. 额定功率：2kw  4. 额定电压：220V  5. 最高使用温度：1000℃  6. 自带控温器（PID)，可预约定时  7. 炉膛材质：进口陶瓷纤维  8. 温度误差：±1℃ 9. 珐琅炉叉：1支  10. 隔热手套：1对S | 1 |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |
| 6 | 贵银铸造工艺实训室设备清单 | 压模机(套装） | 电源：220V  功率：2.5KW  压膜区域：20x20cm  整机尺寸：385x250x630mm  采用双数显温控表，对上下发热板分别控温，解决传统1个温控表，控制2快发热板，温差过大的情况。  配：压膜胶20磅/压模框5个/压模珠20粒/刀片一盒/刀柄2支 | 1 |  |  |
| 注蜡机 | 1.额定电压：220V  2.额定频率：50Hz  3.功率：510W  4.保险管：5A和0.5A（电路板上）  5.蜡桶温度：0-100℃  6.蜡嘴温度：0-100℃可调  7.温控精度：±0.2℃  8.真空时间设定范围：0-12s  9.注蜡时间设定范围：0-12s（手动模式时，注蜡时间由操作人决定）  10.气压可调节：0-2kg/㎝²  11.使用压力范围：0.40-0.70MPa  12.蜡腔容量：约3KG  13.外形尺寸（mm）：长440\*宽295\*高480  14.机身重量：30KG  15.数显温度及时间控制屏  配：树牌301蜡珠20磅/脱模剂2瓶/蜡芯模1个 | 1 |  |  |
| 焊蜡机 | 额定电压：100-240V  额定频率：50/60Hz  保险电流：2A  温度范围：66℃-538℃可调  用于修整蜡型，焊接等。  灵活性蜡笔，脚制控制，使工作更顺畅，手动控制笔嘴热及冷。  适用范围：焊蜡机广泛用于修改焊接首饰蜡件等细微工作，本机体积小，升温快等优点。 | 5 |  |  |
| 空气压缩机 | 1、额定电压：220V  2、额定频率：50Hz  3、功率：1500W  4、气缸容量：50L  5、气缸(mm)：63.7×15×4  6、转速：1380 r/min  7、压力：0.7Mpa  8、公称容积流量：120L/min  9、整机重量：36.7KG  10、整机尺寸：73\*36\*67cm  本机优势：大功率强劲动力，节能省电，操作简单 | 1 |  |  |
| 搅粉机 | 电源：220V 电机功率：450W 转速：无极变速  不锈钢桶（加厚型）：桶口直径24厘米(内经：22.5cm)，高22厘米，桶底直径15厘米，厚度约1毫米。  容积: 7L  速度调节: 2挡  净重：18公斤  毛重：19.5公斤  配置：不锈钢桶，不锈钢搅拌头  规格（长\*宽\*高）390×235×440毫米  配：石膏粉3包/22.5KG/包 | 1 |  |  |
| 高温焗炉 | 1产品内规格: 290\*290\*260mm  产品功率: 3KW  产品电压: 380 (三相) V  机器重量: 80kg  性能特点:  1、材料的选择及合理的设计，与同类产品相比较升温速度提高约30%，用电量降低约25%~ 30%，而保温效果更加理  2、采用进品超高温耐磨保温砖,确保保温性能优。  3、选用进口镍铬铝高温发热丝,在高温长时间工作正常。  4、使用先进的温控仪表，数字显示，可远距离观察，读数清晰，无视差，及精度高,抗震性强等。  5、设有断偶保护功能，当热电偶- -旦烧坏或失效设备自动关闭，避免电炉失控而引起不必要的损失。  6、炉门设安全装置,当炉门]打开时，电炉自动断电以确保操作者的安全。  7、全不锈钢外壳，防锈耐用。  8、最高温度1200C，工作温度1050C | 1 |  |  |
| 真空吸索一体机 | 电源: 220V/50Hz/ 单相  输出功率: 550W  真空泵:4升  极限真空: 2Pa  钢盅直径:2~4寸  钢盅高度:低于8寸  适用范围:抽真空、吸索铸造  外形尺寸: 68X36X 65cm  配:法兰3个/密封圈4个/钢铃5个/胶底5个/坩埚钳1支 现场提供失蜡铸造完整合理的PDF或PPT培训方案和培训课程方案，培训时间不少于5天 | 1 |  |  |
| 石膏清洗机 | 1.额定电压：220V  2.额定频率：50Hz  3.功率：750W  4.外形尺寸：750×600×1480mm  5.高压水泵：内置  6.工作压力：5-8mPA7.带有照明系统，是石膏模在密闭的空间清洗，解决了传统的水池冲洗，更加节水，环保 | 1 |  |  |
| 斜口剪 | 斜剪  用途:剪蜡树水口 | 10 |  |  |
| 电子称 | 电源：220V 最大称重：30KG 最小称重：20g  精确度：1g | 1 |  |  |
| 多用途推车 | 1、尺寸：735\*380\*794mm（（含轮））±2mm。  2、净重：约 19kg。  3、材质：金属。  4、砂漆表面，抗刮痕，抗溶解，防锈能力强。采用双刹脚轮，锁定强劲，经久耐用。 | 1 |  |  |
| 喷砂机 | 1.额定电压：220V/50HZ  2.额定功率：550W  3.整机尺寸：600×475×1170mm  4.铁脚高度：680mm  5.气压：90-100Psi  6.配有照明系统，雨刮清刷视窗功能，玻璃钢材制作外壳。配搅粉马达和搅粉风叶，配不锈钢脚架，出砂均匀，效率高  7.配粗，中，细玻璃砂各10磅 | 1 |  |  |
| 焊台 | 1，熔金台采用不锈钢制作，长:1000mm,宽:500mm,高:900mm,台面铺耐高温火砖  2，火枪1套：双气焊枪，适合天然气和压缩空气，出气量可控，适用于贵金属焊接或小件化料。安全性能好。手柄为防滑材料；枪头及枪管为铜镀铬。调节开关位于枪柄一侧，方便单手调节。  3，配备1台排气扇，工作台正对上设置铁皮罩，外接排气扇，确保室内空气循环对流。  4，50两熔金窝5个，欧式油槽大中小各1个，7寸油槽1个 | 1 |  |  |
| 设备桌 | 1200\*600\*700MM,实木台面，厚5CM | 3 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
|  | **刺绣工艺实训室设备清单** | 实木传统台式刺绣架子+凳子 | 规格：1米长，可绷0.7米的布 | 50 |  |  |
| 线架 | 规格：落地高度：27cm，稳定跨度约15cm，长约40cm， | 40 |  |  |
| 操作桌 | 尺寸：220cm（长）×90cm（宽）×75cm（高）×5cm(厚)（可根据场地测量尺寸） 材质：全实木松木桌面，可承受100KG重量 | 5 |  |  |
| 操作凳 | 34\*24\*45，全实木松木，方凳 | 30 |  |  |
| 木质储物柜（大号） | 三门，三个竖向板，七层横隔板，高200\*宽170\*深度30，松木 | 5 |  |  |
| 木质储物柜（中号） | 6格（2层3列）、长格、松木色、电子锁 | 10 |  |  |
| 展示柜 | 松木木质，A、B、C款各1-2个。 | 5 |  |  |
| 录播投影系统 | 智慧实训教学（标准版） | 1 |  |  |
| 讲台 | 150\*80cm实木 | 1 |  |  |
|  |  | 空调 | 柜机 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蜡染工艺实训室 | 熔蜡器 | 旋转恒温。功率200W，额定电压220V；温控范围5-200度，恒温精度5-10度，一次熔蜡600克、电源线一条。 | 50 |  |  |
| 天然蜂蜡 | 150g/块 | 50 |  |  |
| 发酵缸/染缸 | 300斤，高69cm，外口径61cm，内口径56cm，底径37cm，土陶，带密封盖 | 5 |  |  |
| 植物蓝靛泥套装 | 蓝靛泥100g+助染剂+还原剂 | 50 |  |  |
| 专业扇形蜡刀套装 | 黄铜大中小号 | 50 |  |  |
| 专业三角蜡刀套装 | 黄铜1.2.3.4.5.6.7.8.9.10号 | 50 |  |  |
| 搅染杆 | 不锈钢 1.4米 | 5 |  |  |
| 煮锅 | 口径25CM高度25CM，304不锈钢，12L | 5 |  |  |
| 电磁炉 | 3500W，数码双屏，3.5KG，1.6米电源线，32\*39镜面面板，双风机散热，23CM聚能线盘，金圈款 | 5 |  |  |
| 扎染工具套装 | 10色染料、造型板8个、手套10双、4根雪糕棒、10个围裙、扎染线2卷、皮筋100根、竹夹子20个、弹珠22个、固色剂2瓶 | 50 |  |  |
| 不锈钢晾架 | 尺寸：120cm（长）×75cm（宽）×180cm（高），间隔20cm为1栏，共3栏 | 5 |  |  |
| 操作桌 | 尺寸：200cm（长）×80cm（宽）×75cm（高）×5cm(厚)（可根据场地测量尺寸） 材质：全实木松木桌面，可承受100KG重量 | 10 |  |  |
| 操作凳 | 34\*24\*45，全实木松木，方凳 | 50 |  |  |
| 木质储物柜（大号） | 三门，三个竖向板，七层横隔板，高200\*宽170\*深度30，松木 | 10 |  |  |
| 木质储物柜（中号） | 6格（2层3列）、长格、松木色、电子锁 | 10 |  |  |
| 展示柜 | 松木木质，A、B、C款各1个。 | 5 |  |  |
| 录播投影系统 | 智慧实训教学（标准版） | 1 |  |  |
| 讲台 | 150\*80cm实木 | 1 |  |  |
| 空调 | 柜机 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 7 | 艺术设计展示厅 | 艺术展厅文化建设 | 单独设计 | 1 |  |  |
| 8 | 实训室文化建设及综合布线 | 实训室文化建设及综合布线 | 弱电和强电必须分开敷设。铝板吊顶，遮光窗帘，垃圾清理，灯光处理，实训室文化艺术上墙。 | 11 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 注：请注明设备技术参数、规格型号、标明价格，提供实训室装修设计方案和效果图。询价清单请盖公司章。 | | | | | | |
| 总计 | | | |  |  |  |