黔东南技师学院文化艺术专业系部

教学实训设备及实训室改造升级项目采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **名称** |
| 1 | 三楼3-1幼儿园模拟实训室 | 幼儿园模拟实训室项目 | 详见附件1 | 212 |  |  |
| 2 | 三楼3-3生活保育实训室 | 生活保育实训室项目 | 详见附件2 | 108 |  |  |
| 3 | 三楼3-4综合游戏实训室 | 综合游戏实训室项目 | 详见附件3 | 122 |  |  |
| 4 | 三楼3-5/3-6/3-7一体化教室 | 一体化教室项目 | 详见附件4 | 372 |  |  |
| 5 | 声乐室（2间） | 声乐室设备 | 详见附件5 | 2 |  |  |
| 6 | 多功能排练厅（1间） | 多功能排练厅 | 详见附件6 | 1 |  |  |
| 7 | 音乐一体化教室（2间） | 音乐一体化教学设备 | 详见附件7 | 2 |  |  |
| 8 | 电钢琴室（2间） | 电钢琴项目 | 详见附件8 | 2 |  |  |
| 9 | 器乐排练室 | 器乐设备 | 详见附件9 | 1 |  |  |
| 10 | 教学琴房(3间) | 钢琴设备 | 详见附件10 | 3 |  |  |
| 11 | 学生琴房（9间） | 电钢琴设备 | 详见附件11 | 3 |  |  |
| 12 | 智慧舞蹈实训室（4间） | 舞蹈实训设备 | 详见附件17 | 4 |  |  |
| 13 | 更衣室（2间） | 柜子 | 详见附件17 | 2 |  |  |
| 14 | 服装道具室 | 服装道具 | 详见附件17 | 1 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

**附件1：幼儿园模拟实训室**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计（元）** |
| 1 | 幼儿园模拟实训室3-1 | 窗帘 | 1. 湖蓝色窗帘  2. 两边开窗 | 6面 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 1.灰色防滑瓷砖80cm\*80cm  2.图案: 仿石纹  3.77.79+50㎡ | 200块 |  |  |  |
| 3 | 吊扇 | 1.白色 | 4 |  |  |  |
| 4 | 讲台 | 1.材质：密度板  2.形状：长方形150\*80cm  3.功能：移动 抗污耐脏 带线盒  4.颜色：浅胡桃色 | 1张 |  |  |  |
| 5 | 实训室制度牌、门牌 | 制度牌：木质50\*70mm  门牌：木质15\*35.卡通可爱型 | 6张 |  |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件2：生活保育实训室**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计（元）** |
| 1 | 生活保育实训室3-3 | 窗帘 | 1. 湖蓝色窗帘  2. 两边开窗 | 2面 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 1.灰色防滑瓷砖80cm\*80cm  2.图案: 仿石纹  3.65.8㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 讲台 | 1.材质：密度板  2.形状：长方形150\*80cm  3.功能：移动 抗污耐脏 带线盒  4.颜色：浅胡桃色 | 1张 |  |  |  |
| 4 | 实训室制度牌、门牌 | 制度牌：木质50\*70mm  门牌：木质15\*35.卡通可爱型 | 6张 |  |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件3：综合游戏实训室**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计（元）** |
| 1 | 综合游戏实训室3-4 | 窗帘 | 1. 湖蓝色窗帘  2. 两边开窗 | 2面 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 1.灰色防滑瓷砖80cm\*80cm  2.图案: 仿石纹  3.74.45㎡ | 1批 |  |  |  |
| 3 | 讲台 | 1.材质：密度板  2.形状：长方形150\*80cm  3.功能：移动 抗污耐脏 带线盒  4.颜色：浅胡桃色 | 1张 |  |  |  |
| 4 | 实训室制度牌、门牌 | 制度牌：木质50\*70mm  门牌：木质15\*35.卡通可爱型 | 6张 |  |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件4：一体化实训教室（三间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计（元）** |
| 1 | 一体化实训室3-5/3-6/3-7 | 窗帘 | 1. 湖蓝色窗帘  2. 两边开窗 | 6面 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 1.灰色防滑瓷砖80cm\*80cm  2.图案: 仿石纹  3. 75.45+75.34+77.12㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 讲台 | 1.材质：密度板  2.形状：长方形150\*80cm  3.功能：移动 抗污耐脏4.颜色：浅胡桃色 | 3张 |  |  |  |
| 4 | 实训室制度牌、门牌 | 制度牌：木质50\*70mm  门牌：木质15\*35 | 18张 |  |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件5：声乐室（2间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 声乐室 | 地砖 | 规格80\*80mm，防滑 | 154 | ㎡ |  |  |
| 2 | 实训室管理制度、门牌 | 木质  50\*70mm | 1 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件6：多功能排练厅（1间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 多功能排练厅 | 移动小讲桌 | 600\*450mm\*1130，木质 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 小方凳 | 41\*35\*30mm | 50 | 个 |  |  |
| 3 | 合唱阶梯 | 固定台阶，木质定制，三层（50\*25\*900mm）， | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 地砖 | 规格80\*80mm | 140 | ㎡ |  |  |
| 5 | 顶面吸音 | A级环保吸音棉 | 100 | ㎡ |  |  |
| 6 | 墙面吸音板 | 15mm，A级环保，A级双面防火陶铝板 | 80 | ㎡ |  |  |
| 7 | 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 门牌号 | 木质 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 实训室管理制度 | 50\*70mm | 1 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件7：音乐一体化教室（2间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 音乐一体化教室 | 智慧黑板 | 详见附件十一 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 讲台 | 木质，1200\*50\*90mm | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 讲台地台 | 4000\*200\*1200mm | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 地砖 | 规格80\*80mm | 220 | ㎡ |  |  |
| 5 | 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 门牌号 | 木质 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 实训室管理制度 | 50\*70mm | 2 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件8：电钢琴室（2间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 电钢琴室 | 琴凳 | 45\*30\*50mm | 60 | 张 |  |  |
| 2 | 耳机 | 6.5接口 | 110 | 个 |  |  |
| 3 | 储物柜 | 木质，分格，1000\*40\*80 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 地砖 | 规格80\*80mm | 248 | ㎡ |  |  |
| 5 | 门牌号 | 木质 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 实训室管理制度 | 50\*70mm | 2 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件9：器乐排练室（1间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 器乐排练室 | 地砖 | 规格80\*80mm | 77 | ㎡ |  |  |
| 2 | 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 门牌号 | 木质 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 实训室管理制度 | 50\*70mm | 1 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件10：教学琴房（3间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 教学琴房 | 琴凳 | 双人软面实木75\*34\*50mm | 3 | 张 |  |  |
| 2 | 镜子 | 60\*180mm | 3 | 面 |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格80\*80mm | 126 | ㎡ |  |  |
| 4 | 墙面吸音板 | 15mm，A级环保，A级双面防火陶铝板 | 312 | ㎡ |  |  |
| 5 | 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 门牌号 | 木质 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 实训室管理制度 | 50\*70mm | 3 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件11：学生琴房（9间）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室**  **名称** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 学生琴房 | 地砖 | 规格80\*80mm | 128 | ㎡ |  |  |
| 2 | 墙砖 | 石砖、隔音板 | 190 | ㎡ |  |  |
| 3 | 墙面吸音板 | 15mm，A级环保，A级双面防火陶铝板 | 250 | ㎡ |  |  |
| 4 | 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 9 | 个 |  |  |
| 5 | 门牌号 | 木质 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 实训室管理制度 | 50\*70mm | 2 | 个 |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |  |

**附件12 智慧舞蹈实训室及更衣室（7间）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实训室名称** | **设备名称** | **主要技术参数** | **数量** | **单价** | **设备价值** |
| （台套） | （元） | （万元） |
| 1 | 智慧舞蹈实训室（一） | **智慧舞蹈教室实训室文化提升装修设备** | | | | |
| 专业防滑舞蹈地胶 | 材质：纯PVC光面  厚度：8mm  颜色：浅灰  防滑 | 169平方 |  |  |
| PVC踢脚线 | 材质：PVC | 54米 |  |  |
| 颜色：黑灰 |
| 厚度：8cm |
| 运动木地板+单龙骨结构 | 单片表面地板厚度：24mm | 169平方 |  |  |
| 材质：室内运动木地板 |
| 运动木地板：枫华木AB级单龙骨+施工，防滑耐磨，优质木材。环保吸音减震耐磨。面板：原木优选一级板天然木材，含水率≤12%；国际：8%-13%，摩擦系数：0.4-0.6，龙骨结构：垫块+减震垫+龙骨+毛地板+防潮隔离层+表面地板 |
| 刮瓷 | 颜色：粉色 | 100平方 |  |  |
| 材质：环保防开裂、防水 |
| 涂料光泽：半哑光 |
| 贴墙镜子 | 形状：方形 | 24.5平方 |  |  |
| 尺寸：长12.25米，高2米 |
| 材质：玻璃镜 |
| 把杆 | 材质：木，整根，挂壁固定式或 | 30米 |  |  |
| 地固定式，含支架 |
| 两根长：8米，一根长：14米 |
| 吊扇 | 白色56寸 | 12个 |  |  |
| 音箱 | 功能：1400w功率输出，纯净音质，安全线路，可蓝牙连接 | 1对 |  |  |
| 尺寸：44芯号角高音，12寸65芯低音，无线挂壁 |
| 功放 | 功能：1200w-1400w功率，支持立体声、并联、单声道桥接,可蓝牙连接、u盘连接、插线连接 | 1台 |  |  |
| 机柜 | 三托盘，颜色：黑色，12u钢化玻璃门机柜带双开玻璃门锁，玻璃门吸，带刹车万向轮，颗粒板，带金属散热孔 | 1个 |  |  |
| 墙柜 | 颗粒板定制 | 2 |  |  |
| 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 4 |  |  |
| 实训室文化提升包 | 灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 摄像头 | 功能：360°旋转广角，无线监控，双镜头，500万超清，一体双画面，停电监控 | 2 |  |  |
| 舞蹈压腿凳 | 材质：上等实木，表皮pvc皮革包面， | 4 |  |  |
| 尺寸：高：30cm,宽度25cm,长3米 |
| 颜色：粉色 |
| 技巧空翻充气垫 | 尺寸：宽2米，长6米,厚20cmc材质：pvc+高强度拉丝布 | 1 |  |  |
| 功能：空翻气垫 |
| 配件：风机 |
| 颜色：灰白 |
| 弹力带 | 颜色：粉色，通用款 | 50 |  |  |
| 段数：8段 |
| 规格：长90cm宽4cm |
| 材质：涤棉+乳胶丝 |
| 瑜伽砖 | 材质：EVA材质高密 | 50 |  |  |
| 颜色：粉色 |
| 尺寸：23\*15cm厚度7.7cm |
| pvc空翻海绵垫 | 尺寸：折叠长长2m，宽1m，厚50cm，内胆：50密度软体海绵 | 2 |  |  |
| 外皮材质：加厚防水pvc刀刮布 |
| 颜色：黄色 |
| 其他：网格排气孔、H型提手 |
| 木鼓+鼓架鼓棒 | 尺寸：16寸 | 1 |  |  |
| 材质：牛皮鼓面，椿木 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧舞蹈实训室（二） |  | | | | |
| 专业防滑舞蹈地胶 | 材质：纯PVC光面 | 171平方 |  |  |
| 厚度：8mm |
| 颜色：浅灰 |
| PVC踢脚线 | 材质：PVC | 54米 |  |  |
| 颜色：黑灰 |
| 厚度：8cm |
| 运动木地板+单龙骨结构 | 单片表面地板厚度：24mm | 171平方 |  |  |
| 材质：室内运动木地板 |
| 运动木地板：枫华木AB级单龙骨+施工，防滑耐磨，优质木材。环保吸音减震耐磨。面板：原木优选一级板天然木材，含水率≤12%；国际：8%-13%，摩擦系数：0.4-0.6，龙骨结构：垫块+减震垫+龙骨+毛地板+防潮隔离层+表面地板 |
| 刮瓷 | 颜色：粉色 | 70平方 |  |  |
| 材质：环保防开裂、防水 |
| 涂料光泽：半哑光 |
| 贴墙镜子 | 形状：方形 | 24平方 |  |  |
| 尺寸：长12.25米，高2米 |
| 材质：玻璃镜 |
|  | 把杆 | 材质：木，整根，挂壁固定式或落地固定式，含支架 | 30米 |  |  |
| 两根长：8米，一根长：14米 |
| 吊扇 | 白色56寸 | 12个 |  |  |
| 音箱 | 功能：1400w功率输出，纯净音质，安全线路，可蓝牙连接 | 1对 |  |  |
| 尺寸：44芯号角高音，12寸65芯低音，无线挂壁 |
| 机柜 | 三托盘，颜色：黑色，12u钢化玻璃门机柜带双开玻璃门锁，玻璃门吸，带刹车万向轮，颗粒板，带金属散热孔 | 1个 |  |  |
| 墙柜 | 颗粒板定制 | 2 |  |  |
| 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 7 |  |  |
| 实训室文化提升包 | 灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 摄像头 | 功能：360°旋转广角，无线监控，双镜头，500万超清，一体双画面，停电监控 | 2 |  |  |
| 舞蹈压腿凳 | 材质：上等实木，表皮pvc皮革包面， | 4 |  |  |
| 尺寸：高：30cm,宽度25cm,长3米 |
| 颜色：粉色 |
| 技巧空翻充气垫 | 尺寸：宽2米，长6米,厚20cmc材质：pvc+高强度拉丝布 | 1 |  |  |
| 功能：空翻气垫 |
| 配件：风机 |
| 颜色：灰白 |
|  | 弹力带 | 颜色：粉色，通用款 | 50 |  |  |
| 段数：8段 |
| 规格：长90cm宽4cm |
| 材质：涤棉+乳胶丝 |
| 瑜伽砖 | 材质：EVA材质高密 | 50 |  |  |
| 颜色：粉色 |
| 尺寸：23\*15cm厚度7.7cm |
| pvc空翻海绵垫 | 尺寸：折叠长长2m，宽1m，厚50cm，内胆：50密度软体海绵 | 2 |  |  |
| 外皮材质：加厚防水pvc刀刮布 |
| 颜色：黄色 |
| 其他：网格排气孔、H型提手 |
| 木鼓+鼓架鼓棒 | 尺寸：16寸 | 1 |  |  |
| 材质：牛皮鼓面，椿木 |
| **合计** |  |  |  |  |
| **智慧舞蹈教室实训室文化提升装修设备** | | | | |
|
| 专业防滑舞蹈地胶 | 材质：纯PVC光面 | 154平方 |  |  |
| 厚度：8mm |
| 颜色：浅灰 |
| PVC踢脚线 | 材质：PVC | 52米 |  |  |
| 颜色：黑灰 |
| 厚度：8cm |
| 运动木地板+单龙骨结构 | 单片表面地板厚度：24mm | 154平方 |  |  |
| 材质：室内运动木地板 |
| 运动木地板：枫华木AB级单龙骨+施工，防滑耐磨，优质木材。环保吸音减震耐磨。面板：原木优选一级板天然木材，含水率≤12%；国际：8%-13%，摩擦系数：0.4-0.6，龙骨结构：垫块+减震垫+龙骨+毛地板+防潮隔离层+表面地板 |
| 刮瓷 | 颜色：白色 | 100平方 |  |  |
| 材质：环保防开裂、防水 |
| 涂料光泽：半哑光 |
| 贴墙镜子 | 形状：方形 | 24平方 |  |  |
| 尺寸：长12.25米，高2米 |
| 材质：玻璃镜 |
| 把杆 | 材质：木，整根，挂壁固定式或落地固定式，含支架 | 30米 |  |  |
| 两根长：8米，一根长：14米 |
| 吊扇 | 白色56寸 | 12个 |  |  |
| 墙柜 | 颗粒板定制 | 2 |  |  |
| 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 4 |  |  |
| 实训室文化提升包 | 灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 舞蹈压腿凳 | 材质：上等实木，表皮pvc皮革包面， | 4 |  |  |
| 尺寸：高：30cm,宽度25cm,长3米 |
| 颜色：粉色 |
| 弹力带 | 颜色：粉色，通用款 | 50 |  |  |
| 段数：8段 |
| 规格：长90cm宽4cm |
| 材质：涤棉+乳胶丝 |
| 瑜伽砖 | 材质：EVA材质高密 | 50 |  |  |
| 颜色：粉色 |
| 尺寸：23\*15cm厚度7.7cm |
| 木鼓 | 尺寸：16寸牛皮鼓面 | 1 |  |  |
| 材质：牛皮鼓面，椿木 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 4 | 智慧舞蹈实训室（四） | **智慧舞蹈教室实训室文化提升装修设备** | | | | |
| 专业防滑舞蹈地胶 | 材质：纯PVC光面 | 143平方 |  |  |
| 厚度：8mm |
| 颜色：浅灰 |
| PVC踢脚线 | 材质：PVC | 50米 |  |  |
| 颜色：黑灰 |
| 厚度：8cm |
| 运动木地板+单龙骨结构 | 单片表面地板厚度：24mm | 143平方 |  |  |
| 材质：室内运动木地板 |
| 运动木地板：枫华木AB级单龙骨+施工，防滑耐磨，优质木材。环保吸音减震耐磨。面板：原木优选一级板天然木材，含水率≤12%；国际：8%-13%，摩擦系数：0.4-0.6，龙骨结构：垫块+减震垫+龙骨+毛地板+防潮隔离层+表面地板 |
| 刮瓷 | 颜色：白色 | 100平方 |  |  |
| 材质：环保防开裂、防水 |
| 涂料光泽：半哑光 |
| 贴墙镜子 | 形状：方形 | 21平方 |  |  |
| 尺寸：长12.25米，高2米 |
| 材质：玻璃镜 |
| 把杆 | 材质：木，整根，挂壁固定式或落地固定式，含支架 | 30米 |  |  |
| 两根长：8米，一根长：14米 |
| 吊扇 | 白色56寸 | 12个 |  |  |
| 墙柜 | 颗粒板定制 | 2 |  |  |
| 窗帘 | 根据窗户实际尺寸定制 | 4 |  |  |
| 实训室文化提升包 | 灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 舞蹈压腿凳 | 材质：上等实木，表皮pvc皮革包面， | 4 |  |  |
| 尺寸：高：30cm,宽度25cm,长3米 |
| 颜色：粉色 |
| 弹力带 | 颜色：粉色，通用款 | 50 |  |  |
| 段数：8段 |
| 规格：长90cm宽4cm |
| 材质：涤棉+乳胶丝 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 5 | 更衣室（一） | 鞋柜 | 定制：5层5格,35cm\*35cm/格 | 2 |  |  |
| 材质：木颗粒板 |
| 实训室文化提升包 | 美饰材料,墙面涂料，灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，木地板、窗帘，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 6 | 更衣室（二） | 衣柜、长椅 | 从老校区搬运 | | | |
| 鞋柜 | 定制：5层5格,35cm\*35cm/格 | 2 |  |  |
| 材质：木颗粒板 |
| 实训室文化提升包 | 美饰材料,墙面涂料，灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，木地板、窗帘，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 7 | 服装道具室 | 实训室文化提升包 | 美饰材料,墙面涂料，灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，木地板、窗帘，实训室管理制度，操作规程等 | 1 |  |  |
| 顶部晾衣杆 | 固定顶挂杆可伸缩，承重500斤 | 10 |  |  |
| 材质：不锈钢 |
| 落地晾衣杆 | 规格：加粗碳钢，带刹车万向轮，烤漆防锈，双层挂衣可调节脚底，承重500斤  尺寸：长150cm高182cmc层高：第一层可左右两个杆高100cm左右间隔距离50cm,第二层72:cm | 10 |  |  |
| 衣架罩 | 尺寸：高182cm长150cm直径120cm材质：加厚peva材质，无异味，可水洗，双拉链，上下4拉链头  颜色：全透明 | 10 |  |  |
| 钢架衣柜 | 定制 | 4 |  |  |
| 衣架 | 不锈钢，特粗80g，防滑无痕 | 1000 |  |  |
| 撑衣干 | 不锈钢可伸缩3米长 | 2 |  |  |
| 收纳箱350#L | 材质：塑料 | 10 |  |  |
| 颜色：全透明 |
| 尺寸：长84.5\*宽53\*高51 |
| 收纳箱1400#L | 材质：塑料 | 10 |  |  |
| 颜色：全透明 |
| 尺寸：长63.5\*宽44\*高31.5 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 总计 | | | |  |  |  |